HLDS 5787 
version :  48/1.1.2.6/Stdio 5787 secure - aby sprawdzić wersje SERWERA wpisujesz będąc na serwerze w konsoli polecenie: status
===============================================================
Do paczki został dodany HLDS w wersji 5787, jeżeli już taki posiadasz nie wgrywasz plików *.so z głównego folderu.
Czyli w przypadku instalacji bez binarek wgrywamy:
Foldery:
cstrike
www (w przypadku hostingu pukawka/zabijaka)
Pliki:
dproto.cfg

1. Zawartość katalogu addons należy nadpisać z istniejącym folderem na serwerze, ważne żeby podmienić istniejące pliki (nie bój się, nic nie stracisz)
2. Wejść do katalogu cstrike na serwerze i wgrać katalog bin (katalog bin na fast download też)
3. Dopisać do server.cfg (na końcu) cvary z pliku: dopisac_do_server.cfg
4. Domyślnie zablokowane jest połączenie zewnętrznych serwerów HLTV, jeśli chcesz dodać swoje musisz dodać samo IP w dproto.cfg (główny katalog serwera) na końcu pliku odnajdujesz linijke:

HLTVExcept_IP = 127.0.0.1

i zamieniasz na IP swojego HLTV, np:

HLTVExcept_IP = 91.231.24.5
=========================================
Paczka zawiera

- Plugin AMXX banujący za atak BRUTE FORCE na hasło RCON
- Plugin AMXX blokujący atak metodą fullupdate
+

MetaMod 1.19p32 dla binarek 5787
Dproto 0.9.391 + odpowiednio skonfigurowane dproto.cfg
cf_fix - FIX dla Exploit Buffer Overload (Ignoring invalid custom decal from...)
chatmenufix - Bug związany ze znakiem # na czacie i w nicku
fullupd_patch - Fix dla HLDS Buffer Overload v3
nbex - Fix dla Reliable channel overflowed
vtc - umożliwia rozmowe między graczami Steam/NS

W razie problemów prosimy o kontakt na gg:6941161


HLDS 6027+ (version :  48/1.1.2.7/Stdio 6027/6153 secure ...) lub nowsze - aby sprawdzić wersje SERWERA wpisujesz będąc na serwerze w konsoli polecenie: status
==========================================================
1. Zawartość katalogu addons nadpisać z istniejącym folderem na serwerze. Jeżeli spyta czy nadpisać pliki - zatwierdzamy OK.
2. Wejść do katalogu cstrike na serwerze i wgrać katalog bin (katalog bin na fast download też)
3. Dopisać do server.cfg cvary z pliku: dopisac_do_server.cfg
4. Domyślnie zablokowane jest połączenie zewnętrznych serwerów HLTV, jeśli chcesz dodać swoje musisz dodać samo IP w dproto.cfg (główny katalog serwera) na końcu pliku odnajdujesz linijke:

HLTVExcept_IP = 127.0.0.1

i zamieniasz na IP swojego HLTV, np:

HLTVExcept_IP = 91.231.24.5

Paczka zawiera

- Plugin AMXX banujący za atak BRUTE FORCE na hasło RCON
- Plugin AMXX blokujący atak metodą fullupdate
+

Metamod 1.20am dla 6027+
Dproto 0.9.391 + odpowiednio skonfigurowane dproto.cfg
cf_fix - FIX dla Exploit Buffer Overload (Ignoring invalid custom decal from...)
chatmenufix - Bug związany ze znakiem # na czacie i w nicku
fullupd_patch - Fix dla HLDS Buffer Overload v3
nbex - Fix dla Reliable channel overflowed
vtc - umożliwia rozmowe między graczami Steam/NS
W razie problemów prosimy o kontakt na gg:6941161